******************************************************************************************
*                                   安  装  必  读                                       *
*                                                                                        *
*                               最后更新：21:21 2010/4/11                                *
******************************************************************************************


一、部署服务器端（必选）
	1.运行long-d_svr_setup.exe，遵照提示进行。
	2.从“开始\程序”菜单中运行“龙笛后台管理系统”，输入帐号admin，密码admin，然后可以在此程序中分配帐号。
	3.在“龙笛后台管理系统”的开始页中按“通知服务器更新”按钮，通知龙笛服务程序更新数据。

二、部署服务器端（可选）
	龙笛1.2.0.11以上版本支持手机短信收发功能，为了使用该功能，必须配备短信猫，如金笛工业手机。
	龙笛1.4.0.16以上版本支持与邮件系统的整合，为了使用该功能，必须安装金笛邮件系统。
	短信与邮件相关设置如下：

	1.确保短信设备正确连接至服务器，并安装好短信设备相应的驱动程序。
	2.从“开始\程序”菜单中运行“龙笛后台管理系统”，输入帐号admin，密码admin，然后从菜单“视图\选项”打开选项界面。
	3.在选项界面中设置短信设备的COM端口和端口速率。
	4.在选项界面中设置邮件系统的登录URL和龙笛系统的E-mail帐号。
	5.按“确定”按钮保存上述选项。
	6.在“龙笛后台管理系统”的开始页中按“通知服务器更新”按钮，通知龙笛服务程序更新数据。

三、制作分发包（可选、推荐）
	1.从压缩包中解出long-d_client.rar。
	2.从long-d_client.rar中解出EIM.INI文件。
	3.修改EIM.INI中的两个IP地址当前服务器的实际IP地址。
	3.把修改后的EIM.INI添加到long-d_client.rar中，让修改后的EIM.INI替换压缩包里的EIM.INI。
	4.向所有员工分发修改后的long-d_client.rar。

四、安装客户端
	1.解压从管理员那里获得的long-d_client压缩包。
	2.运行long-d_clt_setup.exe，遵照提示进行。
	3.运行龙笛客户端，输入管理员提供的帐号名和密码，然后登录。
	
	注：
	1.如果不安装服务器端，希望登录金笛的服务器进行测试，请运行龙笛后点击主窗口左下角“网络设置”，在用户设置\系统中设置服务器IP为：210.76.108.242。然后在登录界面输入帐号2001-2100之间的任意帐号，不需要密码。
	2.如果管理员未制作自己的分发包，则需要运行龙笛后在网络设置中设置服务器IP为实际的IP，然后使用管理员提供的帐号进行登录。